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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	От 20.07.2026
	№ 610





О создании Воинского кладбища на территории муниципального образования город Богородицк Богородицкого района

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», решением Собрания депутатов от 27.02.2025 № 31-103 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богородицкого района от 17.10.2023 №16-42 «Об организации похоронного дела и содержания общественных кладбищ на территории муниципального образования город Богородицк Богородицкого района» на основании Устава городского поселения город Богородицк Богородицкого муниципального района Тульской области, на основании Устава Богородицкого муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Воинское кладбище на территории муниципального образования город Богородицк Богородицкого района площадью 4 675 кв.м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 71:25:030306:115, по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пригородная согласно схеме (Приложение).
2. Утвердить положение о Воинском кладбище (приложение 1).
3. Утвердить Типовые архитектурные решения по обустройству, содержанию и благоустройству Воинского кладбища. (приложение 2)

4. Отделу делопроизводства и контроля администрации муниципального образования Богородицкий район опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации - сетевом издании органов местного самоуправления, входящих в состав Богородицкого района https://biblioteka-bog.ru/ и обнародовать настоящее постановление в местах для обнародования.
 5. Сектору информационного обеспечения администрации муниципального образования Богородицкий район разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Богородицкий район.
6. Постановление вступает в силу со дня обнародования.




	Глава администрации муниципального образования Богородицкий район
	
	В. В. Игонин






























Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Богородицкий район
от «20» 07.2026 № 610

Положение о Воинском кладбище

1.1.	Настоящее Положение о Воинском кладбище разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», решением Собрания депутатов от 27.02.2025 № 31-103 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Богородицк Богородицкого района от 17.10.2023 №16-42 «Об организации похоронного дела и содержания общественных кладбищ на территории муниципального образования город Богородицк Богородицкого района».
1.2.	Положение определяет цели, задачи, местоположение, описание, а
также порядок содержания и благоустройства Воинского кладбища.
1.3.	Воинское кладбище располагается по адресу: Тульская область, Богородицкий район, г. Богородицк, ул. Пригородная (71:25:030306:115).
1.4.	Воинское кладбище предназначено для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны, специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республик, Запорожской области и Херсонской области, лиц, уволенных с военной службы (со службы), если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц или пожеланию супруга, близких родственников или иных родственников.
1.5.	Задачами создания Воинского захоронения являются: 
сохранение памяти о подвиге и доблести военнослужащих;
формирование чувства патриотизма, уважения к героям, погибшим при исполнении своего долга;
воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны и ее народа;
1.6. Решение о погребении на участках, предусмотренных для воинских захоронений, принимает уполномоченный орган. 
2.	Содержание, благоустройство Воинского захоронения
2.1.	Содержание, благоустройство Воинского захоронения осуществляется за счет средств местного бюджета.
2.2.	Предоставление места для воинского захоронения осуществляется МКУ «Единая служба жилищно-коммунального комплекса» муниципального образования Богородицкий район.
2.3.  Размер предоставляемого участка земли для захоронения на воинском составляет 6 кв.м (3м х 2м). При захоронении на каждом могильном холме устанавливается мемориальная табличка, которая изготавливается заранее с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и даты смерти умершего.
2.4. Участок для воинского захоронения предоставляется бесплатно. 
2.5.	В целях сохранения единого архитектурного облика на территории Воинского кладбища не допускается установка ограждений мест захоронения, высадка деревьев на участках, предусмотренных для воинских захоронений, и подзахоронение.
2.6. Установка надмогильных сооружений (надгробий) на кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронения. Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над соседними. Надмогильные сооружения (надгробия), установленные за пределами мест захоронения, подлежат сносу.
2.7. В состав оборудованного места захоронения входят: 
1) Памятник прямоугольной формы из черного гранита, с надписью, нанесенной методом гравировки, минимальный размер: высота 1200 мм; ширина 600 мм; толщина 80 мм; Надпись на памятнике, нанесенная методом гравировки включает в себя: 
-фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- годы жизни; 
- воинское звание; 
- знак памяти и славы (лавровая ветвь, звезда); 
- портрет 
- изображение наград погибшего героя. 
По желанию родственников и по согласованию с уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела на территории муниципального образования Богородицкий район с оборотной стороны памятника могут наноситься иные эпитафии или изображения. 
2) подставка под памятник из черного гранита, минимальный размер: ширина 600 мм; высота 120 мм; толщина 160 мм; 
3) Надгробная плита выполнена из черного гранита, минимальный размер: длина 1000 мм; ширина 600 мм; толщина 80 мм; 
4) замощение места воинского захоронения тротуарной плиткой с бордюром; 
5) допускается оборудование вазоном для цветов, выполненном из гранита, высотой не менее 300 мм; 







Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального образования
Богородицкий район
от «20» 07.2026 № 610

Типовые архитектурные решения по обустройству, содержанию и благоустройству воинского кладбища


Целью благоустройства является создание комфортных и безопасных условий для посещения мест захоронения, обеспечения сохранности и уважения к памяти погибшим бойцам. 
Выбор земельного участка для размещения места воинского захоронения осуществляется в соответствии с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования места воинского захоронения. 
Определено 2 типа воинских захоронений: 
1. Воинские кладбища; 
2. Отдельные воинские захоронения на общих кладбищах. 
В отношении воинских захоронений 1 типа необходимо предусматривать следующее зонирование: 
- Входная зона; 
- Ритуальная зона; 
- Зона захоронений; 
- Хозяйственная зона. 
Функциональное зонирование включает: 
- Входная зона. Рекомендуется установка информационной вывески, которая должна содержать информацию: 
1) вид воинского захоронения; 
2) полное наименование воинского захоронения в строгом соответствии с его написанием в учете воинских захоронений; 
3) сведения о времени возникновения или дате создания воинского захоронения; 
4) информация о регистрации воинского захоронения; 
5) информация о границах воинского захоронения; 
6) информация о собственнике воинского захоронения и об ответственном государственном органе (органе местного самоуправления, организации (учреждении) за содержание воинского захоронения; 
7) слова "Охраняется государством", размещаемые по центру в нижней части вывески. 
Информационные надписи и обозначения могут включать в себя графические идентификаторы - QR-коды, которые размещаются в свободной части вывески с учетом доступности для их сканирования цифровыми мобильными устройствами. 
Такие идентификаторы должны содержать в кодированном виде ссылку, посредством которой обеспечивается переход на информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие историческую справку, видеоматериалы и другие материалы о произошедших событиях и лицах, в память о которых создано воинское захоронение. 
- Ритуальная зона располагается в центре объекта и представляет собой площадку для отдания воинских почестей. 
Площадка должна иметь твердое покрытие из плитки или асфальтобетона, площадью не менее 25 м². Ширину центральной дорожки рекомендуется предусматривать не менее 5 м. Обязательным условием является обеспечение доступа на площадку для людей с ограниченными возможностями. 
На площадке должен быть установлен навес, выполненный из прочных материалов, обеспечивающий устойчивость конструкции, защиту от погодных условий и возможность размещения под ним людей. Стиль навеса должен быть сдержанным и соответствовать общей тематике зоны. 
Каркас навеса необходимо предусматривать из стальной трубы. В состав каркаса должно входить не менее 4 опор, расположенных на углах конструкции, с дополнительными стойками при необходимости. Опоры должны быть закреплены на фундаменте, чтобы предотвратить опрокидывание. 
Рекомендуется столбчатый фундамент в зависимости от типа почвы и предполагаемой нагрузки, глубина фундамента должна быть не менее 1,2 м. 
Крыша должна быть наклонной и обеспечивать стока воды, рекомендуемый материал – монолитный поликарбонат, толщиной не менее 4 мм. 
Рекомендуемые размер навеса длина - не менее 5 м., ширина – не менее 3 м., высота в нижней точке – не менее 2 м. Доступ под навесом должен быть свободен и не препятствовать проходу. 
В данной зоне необходимо предусмотреть установку мемориального объекта (стела, памятник, монумент). Установленные мемориальные объекты должны отражать историю и значение воинских захоронений, быть выполнены из устойчивых материалов, а также необходимо предусмотреть место для последующего размещения информации о героях, захороненных на территории. 
При наличии технической возможности необходима организация уличного освещения и видеонаблюдения. 
Рекомендуемая высота опор не менее 4 м., в зависимости от типа освещения и особенностей местности. Высота должна обеспечивать достаточную видимость и безопасность. Опоры должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов. 
При проектировании системы видеонаблюдения необходимо обеспечить охват ключевых зон, таких как входы, проходы и мемориальные объекты. 
Рекомендуется использовать камеры с разрешением не менее 1080p для четкого изображения, с функцией ночного видения для работы в условиях недостаточной освещенности. 
- Зона захоронений. 
В состав оборудованного места захоронения входят: 
1) Памятник прямоугольной формы из черного гранита, с надписью, нанесенной методом гравировки, минимальный размер: высота 1200 мм; ширина 600 мм; толщина 80 мм; Надпись на памятнике, нанесенная методом гравировки включает в себя: 
- фамилию, имя, отчество (при наличии); 
- годы жизни; 
- воинское звание; 
- знак памяти и славы (лавровая ветвь, звезда); 
-портрет 
- изображение наград погибшего героя. 
По желанию родственников с оборотной стороны памятника могут наноситься иные эпитафии или изображения. 
2) подставка под памятник из черного гранита, минимальный размер: ширина 600 мм; высота 120 мм; толщина 160 мм; 
3) Надгробная плита выполнена из черного гранита, минимальный размер: длина 1000 мм; ширина 600 мм; толщина 80 мм; 
4) замощение места воинского захоронения тротуарной плиткой с бордюром; 
5) допускается оборудование вазоном для цветов, выполненном из гранита, высотой не менее 300 мм; 
6) подставки для возможности размещения государственного флага и флага подразделения прохождения службы. 
Благоустройство места погребения рекомендуется выполнять, если с момента захоронения прошло более 1 года. 
Дорожки должны обеспечивать круглогодичный проход посетителей, включая маломобильные группы населения. Ширина центральных дорожек должна быть не менее 1,6 м, периферийных – не менее 1 м. Рекомендуется установка скамеек и столиков для отдыха и проведения поминальных процедур. 
Одна скамейка должна устанавливаться на каждые 100 м² территории, но не менее одной скамейки на территориях площадью до 500 м. Ландшафтный дизайн зоны включает в себя деревья, кустарники, создающие атмосферу спокойствия и уединения. Важно использовать растения, символизирующие память и уважение. Рекомендуется подбирать низкорослые саженцы не более 3 м, не требующие кронирования. 
- Хозяйственная зона. В данной зоне необходимо размещение контейнерной площадки для сбора ТБО закрытого типа и емкости с водой для обслуживания объекта. Закрытая площадка для контейнеров для сбора отходов должна находиться на расстоянии не менее 50 м. от объекта, к которой обеспечен подъезд и разворотная площадка, выполненные из твердых материалов. 
Контейнеры должны быть регулярно обслуживаемыми и соответствовать санитарным нормам. Также необходимо предусмотреть размещение информации о запрете свалки мусора. 
Емкости для воды должны быть размещены в удобных местах для ухода за растениями и очистки памятников. Необходимо обеспечить регулярное обновление воды. В период положительных температур воду необходимо менять каждые 3-5 дней, чтобы предотвратить её загрязнение и испарение. В период отрицательных температур необходимо обеспечить слив воды из емкости для предотвращения замерзаний и повреждение емкостей. Объем емкости должен составлять не менее 1 м3. 
К территории воинского кладбища должен быть обеспечен подъезд с покрытием не менее щебеночного. Необходимо обеспечивать круглогодичный проезд посетителей к местам захоронения и иным объектам на территории воинского захоронения и/или мемориала и регулярное обслуживание дорог для предотвращения их разрушения. 
В отношении воинских захоронений 2 типа рекомендовано устройство дорожек с твердом основанием, скамеек для отдыха, площадки для сбора ТБО и наличие емкости с водой. Ритуальную зону на смешанных захоронениях на существующих кладбищах организовывать при наличии технической возможности. 

